**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

 **Фризера для мягкого мороженого STARFOOD BQ316М**

**СБОРКА:**

1. **Вставить шнеки.**
2. **Прикрутить раздаточный узел болтами.**
3. **Включить вилку в розетку.**
4. **На лицевой панели управления загорается кнопка STOP( со снежинкой)**
5. **Перед началом работы тумблер (черная кнопка на правой боковой панели)**

**перевести в положение OFF – выключено.**

1. **Регулятор твердости мороженного ( круглая черная ручка справа на боковой панели)**

**поставить в положение 8.**

 **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:**

1. **Залить в правый и левый бункеры разведенную молоком жирности 0,5% смесь фирмы Свелена из расчета 1 кг смеси на 4 литра молока, смесь предварительно охладить до температуры 8-10 градусов С .**
2. **Нажимаем кнопку PROD ( со звездочкой).**
3. **Ждем приготовления мороженного 12-15 минут.**
4. **При полной готовности мороженного загорается нижняя кнопка на панели управления RESET( со стрелочкой).**
5. **Приступаем к раздаче мороженного, но не более 3-х порций до готовности следующей партии ( загорается нижняя кнопка со стрелочкой RESET).**
6. **В процессе изготовления мороженного следить за достаточным наполнением правого и левого бункера готовой смеси.**
7. **При возникновении постороннего шума и вибрации – следствие отсутствие смеси в бункерах для заморозки.**
8. **По окончании работы на 10-15 минут заливать теплую воду во внешние бункеры и нажимать кнопку WASH ( с краном)- промывка.**
9. **Слить воду, разобрать раздаточный узел ( открутить 4 торцевых болта, снять панель, вынуть шнеки и промыть в теплой воде с моющим средством).**
10. **Каждый раз смазывать все уплотнители пищевым жиром во избежание высыхания и преждевременного износа.**
11. **Вытереть тщательно все детали, который мыли насухо. Лишняя оставшаяся водо в рабочей камере приводит к ее замерзанию и поломке комплектующих.**
12. **При хранении оставшегося продукта в бункерах в ночное время следует переводить фризер из режима OFF в режим ON ( справа на боковой панели кадратная черная кнопка ).**

**ВНИМАНИЕ!!! ВСЕ ОПЕРАЦИИ ПРОИЗВОДИТЬ ЧЕРЕЗ КНОПКУ STOP.**