

****

***Руководство по эксплуатации***

**ВАННЫ МОЕЧНЫЕ *ВМСР/1, ВМСРБ/1***



******

**Ванны моечные с рабочей поверхностью: ВМСР/1 односекционная и ВМСРБ/1 односекционная с бортом**

**1. Техническое описание**

Ванны моечные предназначены для использования в моечном отделении предприятия общественного питания для мытья, дезинфекции и ополаскивания использованной посуды. Ванны в основном применяются для мытья туш, овощей, фруктов, разморозки брикетов, мытья крупногабаритной посуды.

Емкости ванн выполнены из нержавеющей стали. Качество и техно­логия сварки моечных ванн обеспечивает не только герметичность соединения, но и прочность конструкции, а наличие рабочей поверхности позволяет использовать ванну и как стол.

Ножки ванн снабжены регуляторами высоты, что позволяет при установке устранять возможные неровности пола. Опоры регуляторов высоты не подвержены коррозии во влажной среде.

Удобную транспортировку и хранение ванн обеспечивает разборный каркас.

Предприятие ООО «ПКП КОБОР» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и техниче­ские характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

**2. Технические характеристики**


Ванны ***ВМСР/1 и ВМСРБ/1*** выпус­каются со следующими техническими характеристиками приведенными в табли­це 1. Для каждой модели где в названии буква \*Б\* предусмотрен борт. Если в названии нет 430, то каркас делается из оцинкованной стали.

Табл.1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Длина, мм** | **Ширина, мм** | **Высота, мм** | **Глубина, мм** | **Кол-во ёмкостей** |
| **ВМСР/1, ВМСРБ/1** | 1000 | 530 | 870 | 300 | 1 |
| 1200 | 600 | 400 |
| 1200 | 630 | 400 |
| 1340 | 700 | 450 |
| 1500 | 800 | 450 |

**3.Комплект поставки 4.Подготовка к работе и порядок работы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ёмкость с рабочей поверхностью | 1 шт. |
| 2 | Стойка | 4 шт. |
| 3 | Швеллер верхний длинный | 2 шт. |
| 4 | Швеллер нижний длинный | 2 шт. |
| 5 | Уголок-перемычка верхний | 2 шт. |
| 6 | Комплект крепежа М6 (болт, гайка) | 34 шт. |
| 7 | Ножка опорная | 4 шт. |
| 8 | Угольник | 8 шт. |
| 9 | Декоративная планка | 2 шт. |
| 10 | Уголок-перемычка нижний | 2 шт. |
| 11 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 12 | Упаковка | 1 шт. |



4.1. Распаковать де­тали каркаса.

4.2. С помощью бол­товых соединений

(6) и крепёжных угольников (8) со­единить верхние

уголки-перемычки

(5) (с 4-мя отвер­стиями) со стойками (2). Угол между верхним угольником и стойкой должен быть прямым (900).

4.3. На эти же рамы укрепить уголки­ перемычки нижние (с 2-мя отверстиями) (10).

4.4. Ванну бортами перевернуть на сбо­рочный стол. На неё установить собранные боковые рамы. С помощью болтовых соединений установить и закрепить верхние длинные (с отверстием посередине) швеллера (3) и с помощью крепёж­ных угольников (8) – нижние длинные швеллера (4) настойки.

4.5. Укрепить декоративную планку (9) на верхние длинные швеллера (3).

4.6. Провести окончательную затяжку всех болтовых соединений.

4.7. Вкрутить опорные ножки (7), перевернуть собранную ванну с каркасом и от­регулировать горизонтальность установки ванны с помощью вкручивания-выкручивания опорных ножек (7).

4.8. Добившись, горизонтальности установки ванны, зафиксировать положение опорных ножек с помощью контргайки.

**5. Гарантийные обязательства**

5.1. Предприятие ООО «ПКП КОБОР» гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

5.2. Гарантии не распространяются в случае выхода из строя изделия по вине по­требителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.

5.3. Обмен и возврат изделия надлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих требова­ний:

* наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
* наличие платежного документа;
* наличие заводской упаковки;
* изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
* не производился не санкционированный ремонт.

5.4. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня выпуска.

5.5. В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт, а после окончания гарантийного срока, возможно, заключить договор на послегаран­тийное обслуживание по телефону:

**(495) 661-89-68**

**6. Сведения о приемке**

Ванна моечная ВМСР/1 (ВМСРБ/1) соответствует конструк­торской документации и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012 г.

Принято ОТК м. п.

**KOBOR, Россия, Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, д.20-А т/ф: (495) 661-89-68** [**www.kobor.ru**](http://www.kobor.ru/)[**info@kobor.ru**](mailto:info@kobor.ru)